**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**о наличии и охране подземных кабелей СЦБ и связи ОАО «РЖД»**

**На станциях и прилегающих перегонах, в границах муниципального района «Борзинский район»**

проложены подземные кабели СЦБ и связи ОАО «РЖД»

«Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. №578,для подземных кабелей СЦБ и связи, установлена **ОХРАННАЯ ЗОНА** шириной 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от трассы кабеля).

В охранной зоне **ЗАПРЕЩАЕТСЯ! -** без письменного разрешения ***Борзинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки,*** производить земляные, строительные, монтажные и другие работы: указанные в «Правилах охраны линий и сооружений связи».

При необходимости проектирования объектов или производства земляных и других работ в пределах или вблизи охранной зоны вы обязаны:

Согласовать проектную документацию (на всех стадиях проектирования) с дистанцией сигнализации, централизации и блокировки по адресу: ***г. Борз Я, ул. Железнодорожная 37, «Борзинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки» тел. 052-6-42-43, 052-6-42-40.***

Согласовать с Борзинской дистанцией сигнализации, централизации и блокировки, производство земляных и других работ в охранной зоне подземных кабелей СЦБ и связи ОАО «РЖД» и получить письменное **РАЗРЕШЕНИЕ** на производство этих работ.

При случайном обнаружении в ходе работ любого подземного кабеля необходимо работы прекратить, организовать охрану кабеля и вызвать представителя дистанции.

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении требований «Правил охраны линий связи», а также в нарушении нормальной работы этих линий, привлекаются к **ответственности** в установленном **законом** порядке.