**ИЗВЕЩЕНИЕ**

ПО ЮЭС доводит до Вашего сведения, что в зоне расположения Вашего района расположены

\_\_\_\_\_\_\_ ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, ПС 110/35/10 кВ, КТП 10/0,4 кВ (наименование)

Согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160. Вам надлежит принять все меры, обеспечивающие выполнение указанных «Правил», в частности:

1. В охранной зоне линии (охранные зоны устанавливаются вдоль воздушной линии электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии: для линий напряжение 1 кВ - 2 метра; от 1-20кВ включительно - 10 метров, для ВЛ-35 кВ - 15 метров, для ВЛ-110 кВ - 20 метров) без письменного согласия Борзинского РЭС ПО ЮЭС запрещается:

■ строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

■ горные, взрывные или мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

■ посадка и вырубка деревьев и кустарников:

■ проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5м;

■ земляные работы на глубине более 0,3м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45м)

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

■ складировать или размещать хранилища любых, в т.ч. горюче-смазочных,

материалов;

■ размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в

соответствии с требованиями НТД походов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства;

■ размещать свалки, разводить огонь;

■ размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам.

■ набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

■ производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов ( в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

■ использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, других летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) ;

■ полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составлять свыше 3 метров;

■ полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой свыше 4 метров.

3. При обнаружении размыва или осадки грунта вблизи опор, а также других повреждений элементов линий электропередачи просим Вас ставить в известность Борзинский РЭС ПО ЮЭС по телефонам: 8(30233) 3-27-91. 8(30233) 3-29-42, 8(30233) 3- 29-43, или по адресу: г. Борзя ул. Свердлова 28.